**сновные технические данные и характеристики датчика частоты вращения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Номинальное напряжение питания | B | 8-24 |
| Допустимые отклонения при температуре -60...+70 | B | 8-27 |
| Выходной ток, не более | мA | 75 |
| Выходная цепь |  | комплементарный транзистор или ОК |
| Частота выходных импульсов | Гц | 0-25000 |
| Рабочий температурный диапазон | ºС | -60...+105 (125 -по заказу) |
| Зазор между чувствительным элементом и зубчатым колесом не более | мм | 3 |
| Минимальный модуль зуба | мм | 1,5 |
| Масса не более | гр. | 100 |
| Габаритные размеры без крепежа длина | мм | 80 |
| Максимальный диаметр | мм | 18 |
| Маркировка выводов: коричневый провод |  | + источник питания |
| Желтый провод |  | выход |
| Зеленый провод |  | общий |